|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy dla części 1 Odzież ochronna i obuwie ochronne warsztatowe** | | | | | |
| Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Netto za 1 sztukę | Podatek VAT | Wartość Brutto oferty |
| 1 | 1030 rękawice robocze wykonane z PCV | 3 szt. |  |  |  |
| 2 | 1055 rękawice robocze antyprzecięciowe | 3 szt. |  |  |  |
| 3 | 1003/OX LATEKS rękawice robocze powlekane lateksem | 10 szt. |  |  |  |
| 4 | MAS W maseczka trójwarstwowa z polipropylenu 100 sztuk | 1 szt. |  |  |  |
| 5 | PLASTMAL pasta BHP do mycia rąk ze ścierniwem i balsamem 500 ml | 1 szt. |  |  |  |
| 6 | OO - ALABAMA okulary ochronne przeciwodpryskowe  Specyfikacja:  posiadają klasę optyczną 1  od wewnątrz okularów znajduje się ochronna pianka z tworzywa EVA, która zapewnia idealne dopasowanie okularów  szybki wykonane są z poliwęglanu  ramiona wykonane z nylonu, co zapobiega uwieraniu  chronią przed odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (F)  spełniają wymagania normy EN166. | 2 szt. |  |  |  |
| 7 | UVEX okulary UV ochronne UX-OO-PHEOSCX, przeciwodpryskowe, nieparujące  Specyfikacja:  Przeciwodpryskowe okulary ochronne UVEX z serii UX-OO-PHEOSCX T szybki UV przeźroczyste, nieparujące.  Kolor: przeźroczyste  Norma / Certyfikat: CE kategoria II, EN166 | 2 szt. |  |  |  |
| 8 | Wkład do apteczki DIN 13157 wyposażenie apteczki  Specyfikacja:  Norma / Certyfikat: DIN 13157, Certyfikat CE  Wyposażenie apteczki:  plaster z opatrunkiem 6x10 cm (8 szt.)  plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.)  zestaw plastrów, 4 rodzaje  bandaż z kompresem 6x8 cm (1 szt.)  bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.)  bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (2 szt.)  rękawiczki winylowe (2 pary)  chusta opatrunkowa 60x80 cm (1 szt.)  chusta z flizeliny 20x30 cm (5 szt.)  bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8x10 cm (3 szt.)  bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10x12 cm (1 szt.)  kompres na rany 10x10 cm (6 szt.)  kompres na oko 5x7,5 cm (2 szt.)  zimny kompres (1 szt.)  chusta trójkątna 96x96x136 cm (2 szt.)  koc termiczny 160x210 cm (1 szt.)  nożyczki 19,5 cm (1 szt.)  torba foliowa (2 szt.)  aparat do sztucznego oddychania  instrukcja "pierwsza pomoc w nagłych wypadkach" oraz spis wyposażenia | 1 szt. |  |  |  |
| 9 | ORION DAVID CXS szorty letnie z przewagą bawełny, spodenki robocze - rozmiar 50  Specyfikacja:  Norma / Certyfikat: EN 20340, CE kategoria I  Typ tkaniny: wysokogatunkowa 240g  Skład tkaniny: bawełna 60% + poliester 40%  Temperatura prania: 60 C, bardzo niska kurczliwość, brak deformacji po wielokrotnym praniu  Szwy: trzyigłowe i dwuigłowe, ryglowane  Wykonanie: Szorty posiadają dwie kieszenie górne, dwie kieszenie z tyłu oraz dwie kieszenie na lewej nogawce zapinane na rzep i potrójną kieszonkę na prawej nogawce. W pasie guma ściągająca zapewniająca idealne dopasowanie się do sylwetki. Wyposażone w szlufki na pasek i końcówkę do przypięcia kluczy. | 2 szt. |  |  |  |
| 10 | ADLER koszulka polo męska z przewagą bawełny 200g różne kolory - kolor granatowy - rozmiar M  Specyfikacja:  Kolekcja: Trwała koszulka polo męska z kolekcji ADLER PIQUE z przewagą bawełny 65% o gramaturze 200 g.  Kolor: granatowy  Krój: luźny, uniwersalny  Norma / Certyfikat: OEKO TEX STANDARD 100  Rodzaj tkaniny: bawełna 65% + poliester 35%, tkanina o strukturze pique i gramaturze 200 g (kolor 12- 85%bawełny+15% wiskozy)  Temperatura prania: 40 C  Wykonanie: rwała koszulka o splocie pique i gramaturze 200g. Dodatek poliestru sprawia, że koszulka nie odbarwia się i nie zmienia fasonu tak łatwo. Posiada kołnierzyk przy szyi i zapięcie na guziki, taśmę wzmacniającą na karku, podwójne szwy, lamówkę przy rękawach i przy kołnierzyku. | 2 szt. |  |  |  |
| 11 | SARA POSEJDON spodnie robocze do pasa z tkaniny opornej na rozdarcie - rozmiar XLS  Specyfikacja:  kolor: grafitowy, bardzo ciemny szary z czarnymi i pomarańczowymi wstawkami  Asortyment kolekcji: bluza, spodnie ogrodniczki, ogrodniczki monterskie, spodnie do pasa, spodnie 3/4, szorty, kurtka ocieplana, ogrodniczki ocieplane  Norma / Certyfikat: EN 20340, CE kategoria I  Typ tkaniny: wysokogatunkowa typu canvas o zwiększonej oporności na rozdarcie 250g  Skład tkaniny: bawełna 35% + poliester 65%  Temperatura prania: 60 C, bardzo niska kurczliwość, brak deformacji po wielokrotnym praniu  Szwy: trzyigłowe i dwuigłowe, ryglowane  Wzmocnienia na kolanach dodatkowa tkanina ochronna  Wykonanie: Spodnie robocze polecane do prac monterskich, brukarskich czy stolarskich, wykonane z tkaniny o wysokich parametrach zabezpieczających przed rozdarciem czy przetarciem. Spodnie do pasa ze zwężanymi nogawkami u dołu i wzmocnieniami na kolanach z miejscem na nakolannki piankowe.  Wyposażone w kieszenie z przodu, jedną kieszeń z tyłu, kieszeń na metrówkę, uchwyt na młotek.  W pasie posiadają gumkę ściąganą do indywidualnej regulacji obwodu. | 2 szt. |  |  |  |
| 12 | ZEPHYR półbuty ZX45 S1 ESD lekkie buty robocze - rozmiar 42  Specyfikacja:  Kategoria ochrony: S1  Norma: EN 20345 S1 ESD  Certyfikat: CE kategoria II  Cholewka: ze skóry zamszowej  Wyściółka: z przewiewnej tkaniny, wyjmowana wkładka  Podnosek: uderzenia do 200J / zgniecenia 15kN, metalowy  Wkładka antyprzebiciowa:  Amortyzacja pięty:  Podeszwa: gumowa antypoślizgowa, urzeźbiona, odporna na oleje, benzynę i rozpuszczalniki  Materiał podeszwy: guma  Antyelektrostatyczne:  Elementy metalowe:  ESD: TAK | 2 szt. |  |  |  |
| 13 | Nauszniki DEXTER  Specyfikacja:  Rozmiar: uniwersalny  Materiał wykonania: tworzywo sztuczne, guma, metal  Kolor: Niebieski  Zabezpiecza przed: wysokim hałasem | 10 szt. |  |  |  |
| 14 | Rękawice nitrylowe PP101001-1-9L rozm. 9 DEXTER | 2 szt. |  |  |  |
| 15 | Taśma sygnalizacyjna SCLEY | 3 szt. |  |  |  |
| 16 | Znak informacyjny NAKAZ STOSOWANIA OCHRONY OCZU | 7 szt. |  |  |  |
| 17 | Kask budowlany ZIRC1JA DELTA PLUS | 1 szt. |  |  |  |
| 18 | Okulary ochronne C 11410574  Specyfikacja:  Zabezpiecza przed: uszkodzeniem oczu  Odporność na zarysowanie: nie  Zgodność z normą EN: tak  Kolor: Przezroczysty  Rozmiar: uniwersalny | 5 szt. |  |  |  |
| 19 | Taśma EXTREME OUTDOOR TESA  Specyfikacja:  Długość (w m): 20  Szerokość (w mm): 48  Odporna na wodę, niezwykle wytrzymała  Zastosowanie: Na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, do różnych powierzchni | 1 szt. |  |  |  |
|  | **Razem wartość zamówienia** | | | x |  |

................................., dnia ...............................

…....................................................

*pieczątka/i imienna/e i*

*podpis/y upoważnionego/ych*

*przedstawiciela/i wykonawcy*